[CHINESE]
ID=10984
NAME=CSCdu81936
CATEGORY=信息搜集
FAMILY=CISCO
SUMMARY=使用SNMP来判断是否存在漏洞
DESCRIPTION=当在本地接口(例如：以太;网(Ethernet)，铜轴电缆(cable)，令牌环;(Token Ring)，光缆(FDDI))发送ARP数据报时，;可能引起路由器或交换机，运行指定版本的Cisco; IOS软件，从而拒绝发送或接收ARP数据报。在这一小段;时间内，将引起路由器和本地主机之间不能发送数据报。;如果路由器接收到了本地接口的不同的MAC地址，它就会;用接收到的ARP数据报中的MAC地址，覆盖ARP缓存列表中;的一项。可以肯定，黑客们已经讨论并把这个漏洞作为公开;的知识。这种攻击仅仅能用于攻击局域网中的主机。;这个漏洞相关的Cisco漏洞ID为：CSCdu81936.;;局域网中的攻击者可以使用此漏洞使你无法正常上网。;;;解决方案 : ;http://www.cisco.com/warp/public/707/IOS-arp-overwrite-vuln-pub.shtml;风险等级 : 高;;*** 因为Nessus探测依赖于远程主机的标志，;*** 所以报告可能是错误的
COPYRIGHT=This script is (C) 2002 Renaud Deraison